|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status | 6.8K | | 12.3K | | 39.4K | |
| 6.8K | 0K | 6.8K | 5.5K | 6.8K | 32.6K |
| Lijn in rust | 2.9mA | | 1.6mA | | 0.5mA | |
| Rinkel 70v | 6.3mA | | 3.5mA | | 1.1mA | |
| Rinkel 160v | 19.6mA | | 10.8mA | | 3.4mA | |
| In gesprek | 0mA | | 0mA | | 0mA | |